**XII OPIS NA DRUGI PLANIRANI PREVENTIVNI MERKI**

SODR@INA

12.1 Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe....................................................................2

12.1.1 Analiza na posledicite i merki za za{tita od eventualen zemjtres.................2

12.1.2 Analiza na posledicite i merki za za{tita od poplava........................................2

12.1.3 Analiza na posledicite i merki za za{tita od po`ari........................................4

**XII.1 Spre~uvawe na nesre}i i itno reagirawe**

**XII.1.1 Analiza na posledicite i merki za za{tita od eventualen zemjtres**

Kaj ponapred navedeniot i opi{an object na pretprijatiteto pri zemjotrersi so razli~na ja~ina mo`at da se javat razli~ni o{tetuvawa, kako {to sledi;

* Pri 6 stepeni MSZ - o{tetuvawa i pomali puknatini, dodeka pogolem broj rabotnici }e go po~ustvuvaat potresot na svoite rabotni mesta;
* Pri 7 stepeni MCZ - pote{ki o{tetuvawa na objektot;
* Pri 7 stepeni MCZ - uni{tuvawe na objektot {ija {to konstrukcija e armiranobetonska;
* Nad 9 stepeni MCZ - celosno uni{tuvawe na zgradite, kako i na elektri~nata i vodovodnata instalacija;

**Merki za za{tita**

Pri sekoja izgradba na bilo kakov nov object vo sostav na pretprijatieto, neophodno e da se primenuvaat odredbite od Pravilnikot za dimenzionirawe i gradewe na grade`ni objekti vo trustni podra~ja. Isto taka da se primenuvaat grade`nite materijali i markata na beton pri izgradba na novi armiranobetonski objekti locirani na trustni podra~ja.

Pri izgradba na novi objekti, bidej}i dozvoluva prostorot, zadol`itelno da se predvidat zeleni pojasi kako sanitarni zoni me|u objektite, a oddale~enosta na objektite da ne bide pomala od 1/3 visina na objektite.

**XII.1.2 Analiza na posledicite i merki za za{tita od poplava**

Poradi specifi~nosta na lokacijata i konfiguracija na terenot ima mo`nost od poplavuvawe na terenot okolu objektot, kako i na samiot object i na septi~kata jama, bidej}i istite ne se podignati od kotata na terenot. Rekata Anska minuva niz me}ata na lokacijata na severnata strana. Objektot e smesten na ramni~arski teren so naklon kon rekata i ne e izveden so podrumski prostorii, no postoi mo`nost od poplavi so pogolemi i pomali razmeri, kako {to e slu~ajot pri obilni vrne`i od do`d i naglo topewe na sneg.

Mestoto na lokacijata na pretprijatieto e takvo {to ne e obezbedeno od poplavi od po{irok razmer.

Treba da se napomene deka poplavite ba ova podra~je se ~esti, re~isi sekoja vtora godina, kako rezultat na nadojdenite vodi vo koritoto na rekata Anska i nanesuvaat golemi {teti.

**Merki za za{tita**

Na zagrozenite mesta od poplavi, sne`ni nanosi i golomrazica vo krugot na pretprijatieto }e se prevzemaat posebni merki za za{tita;

* Vo slu~aj na zgolemena opasnost na kriti~nite mesta, a posebno pri zgolemen vodostoj, }e se vr{i obezbeduvawe so voveduvawe na de`urstvo od strana na vrabotenite:
* Obezbeduvawe alat (lopati, motiki, grebla i sli~no)
* Slu`bata za tehni~ko obezbeduvawe }e vr{i proverka na site motorni vozila i }e ja voveduva vo ispravna sostojba seta mehanizacija i tehni~ka oprema;
* Vo slu~aj na golomrazica pretprijatieto vo ramki na svoite mo`nosti }e postavuva soli pesok nap ova`nite pravci na dvi`ewe na vrabotenite i vozilata;
* Navremeno obezbeduvawe na sekoe vozilo so sredstva protiv zamrznuvawe (antifriz, lanci i lopati)

Pokraj navedenite aktivnosti i prevzemeni merki, vo pretprijatieto postojano se sled ii ocenuva sostojbata na poplavi i golomrazici, taka {to pri samiot po~etok na nesakanata pojava vedna{ se dejstvuva, so cel za spre~uvawe ili namaluvawe na posledicite na nevremeto.

**Operativno dejstvuvawe**

Anga`iraweto na silite i sredstvata za otstranuvawe na posledicite se vr{i spored obemot a zagrozenosta.

Pri pomala zagrozenost posledicite }e gi otstranuvaat vrabotenite zateknati na svoite rabotni mestam a pri zagrozenost od pogolemi razmeri }e se anga`iraat i otsutnite rabotnici preku kurirski pat ili telefonski povik.

Ishranata na rabotnicite }e se vr{i preku kujnata na objektot, a zdravstvenata ambulanta vo Valandovo }e obezbeduva zdravstvena za{tita so uka`uvawe na prva medicinska pomo{ i davawe na lekovi po potreba. Za eventualni povredi od pote`ok karakter rabotnicite }e se evakuriraat so vozila do najbliskata graska zdravstvena organizacija ili bolnica.

**XII.1.3 Analiza na posledicite i merki za za{tita od po`ari**

Visinata na objektite vo pretprijatieto iznesuva do 8.5 m. Istite se gradeni od razli~ni materijali, kako {to e prethodno navedeno vo opisot na objektite. [irinata na pristapot do zgradite vo odnos na proodnosta vo slu~aj na protivpo`arna intervencija e dovolna.

Za tehnolo{kiot process, kako i za drugite potrebi na pretprijatieto, se koristi vodata od hidrantskata mre`a, koja e razgraneta niz site delovi napretprijatieto i preku istata se napojuvaat vgradenite sistemi za navodnuvawe niz staklenicite, kako i sistemot za greewe.

**Analiza na pri~inite za pojava na po`ar**

Najgolema opasnost vo pretrpijatieto za pojava nap o`ar prestavuvaat: otvoreniot ogan, neispravnata elektri~na instalacija i uredi, otpadnite masla, izleanata nafta vo dvornoo mesto, rasfrlani predmeti vo krugot na pretrijatieto i prirodnite pojavi.

**Merki za za{tita od po`ar**

Za pravilno sproveduvawe na protivpo`arnata za{tita vo pretprijatieto, kako i otstranuvawe na pojavite na po`ar, pokraj redovnata kontrola na PP aparatite i hidrantskata mre`a i periodo~no revidirawe na posto~kiot Proekt za PPZ soglasno tehni~kite izmeni vo ramkite na pretrijatieto, se prevzemaat i slenite protivpo`arni merki:

* Na site mesta vo krugot iv o objektot na pretprijatieto kade e utvrdeno deka nema hidranti i protivpo`aren alat, istite se postavuvaat;
* Novoizgradenite objekti ili adaptirani objekti nema da se pu{taat vo rabota se dodeka ne se obezbedat soodvetni po`arni sredstva i alat;
* Protivpo`arnite sredstva i alat treba redovno da se nabavuvaat i odr`uvaat spored planot na pretrpijatieto, so {to }e se obezbedi i pogolema za{tita i sigurnost vo nego;
* Site vraboteni redovno da se proveruvaat i obu~uvaat spored programot za protivpo`arna za{tita;
* Posebna gri`a da se vodi za fizi~koto obezbeduvawe, osobeno pri vrabotuvawe, a novite rabotnici, koi treba da se mladi i fizi~ki sposobni za vr{ewe na ova slu`ba, treba redovno da se obu~uvaat i proveruvaat za pravilno sproveduvawe na obezbeduvaweto na pretprijatieto;
* Posebna gri`a da se vosi za obu~uvaweto na slu`bata za protivpo`arna za{tia, za da mo`at vo uslovi na po`ar {to pouspe{no i poefikasno da dejstvuvaat;
* Pri izgradba ili adaptacija na nekoj object vo pretprijatieto zadol`itelno da se primenuvaat merkite predvideni vo Zakonskite i drugi barawa.