# Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата Камп на Викториа Инвест

**V.2. 1 ОТПАД** - **Користење/ одложување на опасен отпад**

**Постројка: Асфалтна база, Бетонска база и Сепарација Викториа Инвест**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпаден материјал | Број од Европскиот каталог на отпад | Главен извор | Количина | | Преработка/одложување во рамките на самата локација | Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач | Одложување надвор од локацијата |
|  |  |  | Тони/месечно | м3 / месечно | (Начин и локација) | (Метод, локација и превземач) | (Метод, локација и превземач) |
| 1 | 13 01 13\*  13 02 08\* | Отпадно масло |  | 100 L | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | По собирање се носи во матичната работна единица од каде се превзема од овластена компанија |
| 2 | 16 01 07\* | Филтри за масло, гориво и хидраулика | 10 kg |  | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | По собирање се носи во матичната работна единица од каде се превзема од овластена компанија |
| 3 | 16 06 01\* | Акумулатори | 100 kg |  | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | По собирање се носи во матичната работна единица од каде се превзема од овластена компанија |

**V.2. 2 ОТПАД** - **Друг вид на користење/одложување на отпад**

**Постројка: Асфалтна база, Бетонска база и Сепарација Викториа Инвест**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпаден материјал | Број од европски каталог на отпад | Главен извор | Количина | | Преработка одложување во рамките на самата локација ,  начин и локација | Преработка реупотреба или рециклирање со превземач  (Метод,локација и  превземач) | Одложување надвор од  локацијата  (Метод,локација и  превземач) |
| Тони/  годишно | m³/  Годишно |
| 1 | 01.04.10 | Отпадна прашина | 2 t. | 24 t | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор |
| 1 | 20.03.01 | Измешан комунален отпад |  | 10 m³ | Се складира во посебни контејнери на самата локација | Се превзема од јавно комунално претпријатие по основ на склучен договор | Се превзема од јавно комунално претпријатие по основ на склучен договор |
| 2 | 15 02 03 | Абсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење, заштитна облека поинакви од оние во 15 02 02 | 10 kg |  | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор |
| 3 | 16 01 03 | Отпадни гуми | 50 kg |  | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор |
| 4 | 20 01 40 | Метален отпад (железо, арматура) | 100 kg |  | На посебно обележано место во стопанскиот двор на предметната локација | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор | Се превзема од овластена компанија по основ на склучен договор |
| 5. | 10 13 14 | Отпаден мил од бетон  Отпад од таложниците од миење на миксерите |  | 5 m³ | Се таложи во таложник за таа намена | Се користи за тампонирање на насипи | Се користи за тампонирање на насипи |
| 6. | 17 01 01 | Останат бетон |  | 10 m³ | Не се складира | Се користи за фундирање и пополнување на дупки на приодни патишта | Се користи за фундирање и пополнување на дупки на приодни патишта |